# Типовое положениео геодезической службе в строительстве(утв. постановлением Госстроя СССР от 19 января 1987 г. N 10)

Ввод в действие с 1 января 1987 г.

Проведение единой технической политики в области геодезического обеспечения строительства возложено на Отдел механизации и технологии строительства Главного научно-технического управления Госстроя СССР. Функции головной организации по осуществлению научно-технического и методологического руководства в области геодезического обеспечения строительства возложены на ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

В связи с этим с 1 января 1987 г. утратило силу постановление Госстроя СССР от 14 декабря 1981 г. N 213 "Об утверждении Положения о геодезической службе строительно-монтажных организаций".

# Типовое положениео геодезической службе в строительстве

# 1. Основные положения

1.1. Настоящее Типовое положение распространяется на геодезическую службу министерств (ведомств) и подведомственных им организаций, осуществляющих капитальное строительство.

В развитие настоящего Типового положения министерства (ведомства) разрабатывают ведомственные Положения о геодезической службе с учетом отраслевой специфики строительства объектов и утверждают их по согласованию с Госстроем СССР.

При организации комплексного геодезическо-маркшейдерского обеспечения строительства министерства (ведомства) разрабатывают ведомственные положения о геодезическо-маркшейдерской службе с учетом настоящего Типового положения, а также Типового положения о ведомственной маркшейдерской службе.

1.2. Геодезическая служба министерств (ведомств) руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, нормативными документами Госстроя СССР и ведомственными нормативными документами.

1.3. Главными задачами геодезической службы в строительстве являются:

своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ как составной части технологического процесса строительного производства, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении;

совершенствование организации и технологии геодезических работ на основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта.

1.4. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства, в том числа главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией и с проведением полевых проверок;

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и согласование с заказчиком вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок;

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства;

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых материалов линейному персоналу;

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановления их в случае утраты;

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической документации по законченным строительством зданиям, сооружениям и их отдельным частям, а также подземным инженерным коммуникациям (в открытых траншеях).

1.5. Геодезическая служба организуется в министерствах (ведомствах), главных территориальных управлениях по строительству, строительно-монтажных трестах, объединениях, управлениях строительства и других, приравненных к ним организациях (в дальнейшем именуется "трест"), в подчиненных им строительных, строительно-монтажных управлениях и приравненных к ним организациях (в дальнейшем именуется "строительное управление").

1.6. Геодезическая служба в министерстве (ведомстве), главном территориальном управлении по строительству возглавляется главным специалистом по геодезическим работам (главным геодезистом).

1.7. Геодезическая служба в тресте возглавляется главным геодезистом, который подчиняется главному инженеру этой организации.

1.8. Геодезические работы в строительном управлении осуществляются ведущими геодезистами или инженерами-геодезистами, которые подчиняются главному инженеру строительного управления и главному геодезисту треста.

1.9. При централизованной геодезической службе в тресте создается самостоятельное структурное подразделение (отдел бюро, группа), возглавляемое главным геодезистом. Главный геодезист треста подчиняется главному инженеру треста; исполнители геодезических работ - главному геодезисту треста.

1.10. Методическое руководство геодезической службой министерства (ведомства) осуществляется головным научно-исследовательским, проектно-технологическим институтом, а методическое руководство геодезической службой в строительно-монтажных организациях - проектно-технологическими организациями (трестами Оргтехстрой).

1.11. Численность геодезической службы устанавливается в зависимости от объема и сложности строительно-монтажных и геодезических работ, а также удаленности объектов, в пределах установленного организации фонда заработной платы. Примерная численность работников геодезической службы и рабочих-замерщиков общестроительных организаций, ведущих жилищно-гражданское и промышленное строительство, приведена в таблице.

1.12. Главные инженеры трестов, строительных управлений несут ответственность за своевременное и качественное выполнение геодезической службой возложенных на нее функций.

1.13. Для выполнения своих функций геодезической службе предоставляются необходимые помещения для камеральных работ, хранения документации, приборов и оборудования, а также транспорт для перевозки их с объекта на объект.

┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│N │Наименование должностей │Численность штата по группе │

│п.п.│ │строительных организаций │

│ │ ├──────────┬───────────┬────────────┤

│ │ │ I │ II │ III │

├────┼──────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┤

│ │ │

│ │ Общестроительные организации, ведущие жилищно-гражданское │

│ │ и промышленное строительство │

│ │ │

│ │Генеральный подрядный строи- │ │ │ │

│ │тельный трест и приравненные │ │ │ │

│ │к нему организации │ │ │ │

│ │ Главный геодезист │ 1 │ 1 │ 1 │

│ │ Ведущий геодезист │ 1 │ 1 │ - │

│ │ Инженер-геодезист │ 1 │ - │ - │

│ │ Рабочий-замерщик на геоде- │Из расчета двух рабочих на одного │

│ │ зических работах │ИТР │

│ │ │ │

│ │Строительные (СУ, СМУ) и │ │ │ │

│ │приравненные к ним организа- │ │ │ │

│ │ции, субподрядные организа- │ │ │ │

│ │ции │ │ │ │

│ │ Ведущий геодезист │ 1 │ 1 │ 1 │

│ │ Инженер геодезист │Из расчета СМР объемом 2-4 млн.руб.│

│ │ │на 1 ИТР\* │

│ │ Рабочий-замерщик на геоде- │Из расчета двух рабочих на одного │

│ │ зических работах │ИТР │

└────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

\* При особо точных работах и прокладке подземных коммуникаций объем уменьшается до 0,5 млн.руб.

1.14. Запрещается возлагать на работников геодезической службы выполнение производственных обязанностей, не предусмотренных настоящим Типовым положением.

# II. Обязанности и права геодезической службы

2.1. Главный специалист по геодезическим работам (главный геодезист) министерства (ведомства), главного территориального управления по строительству обязан:

а) осуществлять техническое и методическое руководство работами геодезической службы в подведомственных организациях;

б) проводить систематический анализ состояния геодезической службы в организациях министерства (ведомства);

в) разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности геодезической службы, ее организационной структуры и материально-технического обеспечения;

г) осуществлять организацию ремонта геодезических приборов;

д) осуществлять организацию разработки и массового внедрения отраслевых нормативно-технических документов по геодезическому обеспечению и контроль за соблюдением их требований;

е) внедрять новые приборы, оборудование и методы геодезических работ в строительстве;

ж) осуществлять мероприятия по ежегодной подготовке и повышению квалификации кадров геодезической службы;

з) рассматривать с авторами проекта и заказчиками вопросы геодезического обеспечения, возникающие на стадии проектирования, организации и подготовки строительного производства.

2.2. Главный специалист по геодезическим работам (главный геодезист) министерства (ведомства), главного территориального управления по строительству и приравненных к ним организаций имеет право:

а) представлять министерство (ведомство), главк по поручению руководства во всех государственных и общественных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;

б) проверять деятельность геодезических служб в подведомственных организациях, давать предписания по устранению выявленных недостатков и требовать их исполнения;

в) давать специалистам геодезической службы подведомственных организаций указания по вопросам геодезического обеспечения и контролировать их исполнение;

г) принимать участие в подборе и расстановке кадров для геодезической службы в подведомственных организациях.

2.3. Главный геодезист треста обязан:

а) организовать и координировать работы по геодезическому обеспечению в подведомственных тресту строительных управлениях;

б) осуществлять техническое и методическое руководство работами по геодезическому обеспечению в части применения эффективных методов и средств измерений и контроля, планирования полевых и камеральных работ, внедрения нормативных документов по геодезическому обеспечению и соблюдения их требований;

в) осуществлять контроль за выполнением геодезических работ (ведение полевых журналов, своевременность и качество выполнения исполнительных съемок, в том числе подземных коммуникаций в открытых траншеях, выполнение и хранение исполнительной документации);

г) участвовать в выполнении наиболее ответственных и сложных геодезических работ;

д) вести учет геодезических средств измерений и контроля, определять потребность в них, организовывать их своевременный ремонт и проверки;

ж) осуществлять выборочный контроль за работой производственного линейного персонала в части обеспечения точности геометрических параметров проекта в процессе возведения зданий, сооружений и уведомлять руководителей организации с занесением в общий журнал работ о допущенных нарушениях требований СНиП или проекта к геометрическим параметрам;

з) внедрять в производство новые методы и средства геодезических работ;

и) участвовать в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы.

2.4. Главный геодезист треста имеет право:

а) представлять трест по поручению руководства во всех государственных и общественных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;

б) контролировать деятельность подчиненных геодезических служб, выполнение ими требований нормативных документов в части организации и производства геодезических работ;

в) давать указания линейному персоналу организаций треста по выполнению геодезического контроля в процессе производства работ, а также по другим вопросам, входящим в его компетенцию;

г) участвовать в решении вопросов подбора и расстановки кадров геодезической службы, вносить предложения о приеме и увольнении работников этой службы.

2.5. Ведущий геодезист и инженер-геодезист строительного управления обязан:

а) принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в процессе строительства зданий, сооружений (разбивку внутриплощадочных линейных сооружений, кроме магистральных, временных зданий, сооружений, создание разбивочной основы на монтажных горизонтах, разбивку промежуточных осей);

б) осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с занесением его результатов в общий журнал работ, сообщать главному инженеру управления и главному геодезисту треста о всех нарушениях требований проекта; осуществлять контроль за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

в) в случае угрозы аварии здания, сооружения, вызванной нарушениями требований проекта в части точности геометрических параметров, немедленно уведомить об этом руководство строительного управления и сделать запись в общем журнале работ;

г) своевременно проводить исполнительные съемки, в том числе съемку подземных коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнительной документации;

д) осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых производственным линейным персоналом в части соблюдения точности геометрических параметров;

е) осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств линейных измерений, правильностью их хранения и эксплуатации;

з) вести наблюдения за сохранностью принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменностью их положения в процессе строительства;

и) производить разбивочные работы только при наличии ППР и разрешения "к производству работ".

2.6. Ведущий геодезист и инженер-геодезист строительного управления имеют право:

а) давать инженерно-техническим и линейным работникам обязательные для исполнения указания по вопросам геодезического обеспечения строительно-монтажных работ, по устранению нарушений требований к точности геометрических параметров;

б) получать от главного геодезиста треста, руководства управления и требовать от субподрядных организаций и ответственных производителей работ на объектах документацию, необходимую для выполнения геодезических работ на участке;

в) представлять руководству управления предложения о поощрении рабочих-замерщиков за качественное выполнение работ и наложении взысканий за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

2.7. Главный специалист по геодезическим работам (главный геодезист) министерства (ведомства), главного территориального управления несет ответственность за состояние геодезического обеспечения строительства в подведомственных организациях и за выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Типовым положением.

2.8. Главный геодезист треста, ведущий геодезист и инженер-геодезист строительного управления несут ответственность за своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении, а также других обязанностей, возложенных на них настоящим Типовым положением.